关于发布“CL建筑体系网架板及网片安装（试行）”补充预算定额的通知

**关于发布“CL建筑体系网架板及网片安装（试行）”补充预算定额的通知**

发布时间： 2011-07-13 00:07  |  来源： 湖北省住房和城乡建设厅

鄂建造价[2011]29号

各市、州、直管市、神农架林区建设工程造价管理站，各有关建设、设计、施工、造价咨询等单位：

为适应我省建筑外墙保温技术的发展，满足对CL新型建筑体系计价的需要，我站组织对CL建筑体系部分项目进行了实地调研和测算，编制了“CL建筑体系网架板及网片安装（试行）”补充预算定额，现予发布。

附件：CL建筑体系网架板及网片安装（试行）

二○一一年七月十一日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件: | |  |  |  |  |
| **CL建筑体系网架板及网片安装** | | | | | |
| 工作内容： 1：清理基层、定位弹线、就位校正、固定绑扎、缝隙处理、材料运输； 2：定位绑扎、材料运输。 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：10㎡ |
| **定 额 编 号** | | | | **BA3-1** | **BA3-2** |
| 项 目 | | | | 网架板安装 | 网片安装 |
| **基价（元）** | | | | **1257.96** | **109.46** |
| 其中 | 人工费（元） | | | 23.90 | 3.72 |
| 材料费（元） | | | 1234.06 | 105.74 |
| 机械费（元） | | | - | - |
| 名 称 | | 单位 | 单价（元） | 数量 | |
| 人工 | 普工 | 工日 | 42.00 | 0.129 | 0.020 |
| 技工 | 工日 | 48.00 | 0.386 | 0.060 |
| 材料 | 网架板φ3/φ4/50(EPS) | ㎡ | 120.00 | 10.130 | - |
| 钢丝网（φ3@50） | ㎡ | 10.36 | - | 10.130 |
| 镀锌铁丝22# | kg | 5.70 | 0.320 | 0.140 |
| 钢筋 φ6 | kg | 4.20 | 3.960 | - |
| 注：1、工程量计算规则：网架板及网片安装的工程量按施工图设计面积以平方米计算。 2、说明：锚固加强钢筋只计算了纵向钢筋； 模板制作与安装可参照剪力墙定额执行，另每平方米模板增加3个塑料卡件。每个单价0.35元。 | | | | | |